南江县人民医院

药品追溯采集系统附件

1. **扫描器参数要求（按1台报价）**

1.工业解码器具备 IP67 等级防护

2.工业解码器的安装无需特殊光源支持，无需对药房进行额外改造

3.外形：具有可折叠弯曲支架，根据场景提供药师最佳的核对区域

4.分辨率：≥3072\*2048

5.最大处理帧率 ≥30fps

6.最大读取速度 ≥90 个码/秒

7.温度：工作温度 0 ~ 50℃,

8.湿度：20% ~ 95%RH 无冷凝

9.能提供该相机对应的 CE，UL，KC，FCC 认证；

10.支持条码类别:

一维码：Code 39，Code 93，Code 128等

二维码：QR，DM 等。

1. **PDA参数要求（按1台报价）**

1.手持PDA支持主流一维码、二维码快速扫描识别。

2.处理器：CPU≥2.0GHz主频，8核处理器

3.内存≥4GB RAM，64GB ROM,

4.显示屏≥5.5英寸。

**三、服务器要求（按3台报价）**

1、新增服务器3台，对应配置见“硬件要求及配置”

2、提供相应的软件及对应的许可，并提供相应的技术服务；

3、新增资源需接入现有数据中心资源池，实现现有资源池的无缝扩容；

4、我院数据中心资源池建设于2017年初，采用华为虚拟化和分布式存储解决方案；

5、新增资源扩容及交付需确保现有资源池的稳定运行，确保业务不中断；

6、扩容相关辅材；

7、硬件要求及配置：2U机架式服务器，2颗16核2.3GHz处理器，处理器兼容现有资源池，512GB内存，2块960S SSD盘，10块4TB SATA盘，2G缓存阵列卡，支持RAID5，配置独立的RAID卡电容，2个千兆电口，2个万兆光口，配置相应的光模块和各类连接线，2个8GB FC端口，配置相应的光模块和各类连接线，双电源。