附件1 南江县人民医院信息耗材及配件服务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 适用惠普 HP LaserJetp1106；惠普 HP LaserJet p1108等硒鼓 | 1、产品类型：通用硒鼓；  2、适用机型：惠普 HP LaserJet p1106；惠普 HP LaserJet p1108。  3、打印颜色：黑色；  4、打印张数：≥1500张；  5、碳粉：粉末均匀细腻；  6、鼓芯：耐磨鼓芯。 | 个 | 1 |
| 2 | 适用惠普 M1005MFP；佳能2900等硒鼓 | 1、产品类型：通用硒鼓 ；  2、适用机型：惠普 M1005MFP；佳能2900。  3、打印颜色：黑色；  4、打印张数：≥1500张；  5、碳粉：粉末均匀细腻；  6、鼓芯：耐磨鼓芯。 | 个 | 1 |
| 3 | 适用惠普 HPM132NW粉盒 | 1、产品类型：通用粉盒 ；  2、适用机型：惠普 HPM132NW  3、打印颜色：黑色；  4、打印张数：≥1500张；  5、碳粉：粉末均匀细腻；  6、鼓芯：耐磨鼓芯。 | 个 | 1 |
| 4 | 适用富士M288DW 硒鼓 | 1、产品类型：通用粉盒 ；  2、适用机型：富士M288DW；  3、打印颜色：黑色；  4、打印张数：≥1500张；  5、碳粉：粉末均匀细腻；  6、鼓芯：耐磨鼓芯。 | 个 | 1 |
| 5 | 适用 HP 254彩色硒鼓 | 1、类别：一体式硒鼓；  2、适用机型：HP m254 系列；  3、打印颜色：黑色、黄色、蓝色、红色；  4、打印张数：≥1500张；  5、颗粒细腻、颜色鲜艳、不偏色；  6、鼓芯：耐磨鼓芯，高速流畅。 | 个 | 1 |
| 6 | 适用爱普生 L118；爱普生L1218；爱普生L1118；爱普生L1119等墨水 | 1、产品类型：爱普生墨水；  2、适用机型：爱普生 L118；爱普生L1218；爱普生L1118；爱普生L1119；  3、墨水颜色：黑色、彩色；  4、墨量：≥65ml。 | 盒 | 1 |
| 7 | 适用爱普生 L301；爱普生 L310；爱普生 L313；等墨水 | 1、产品类型：爱普生墨水；  2、适用机型：爱普生 L301；爱普生 L310；爱普生 L313；  3、墨水颜色：黑色、彩色；  4、墨量：≥65ml。 | 盒 | 1 |
| 8 | 适用爱普生 L805；爱普生 L850等墨水 | 1、产品类型：爱普生墨水；  2、适用机型：爱普生 L805；爱普生 L850；  3、墨水颜色：黑色、彩色；  4、墨量：≥65ml。 | 盒 | 1 |
| 9 | 适用HP DeskJet 1210，HP DeskJet 1212等黑色墨盒 | 1、产品类型：原装墨盒；  2、颜色：黑色；  3、适用机型：HP DeskJet 1210，HP DeskJet 1212；  4、出墨流畅、颜色持久；  5、容量：≥120张。 | 盒 | 1 |
| 10 | 适用HP DeskJet 1210，HP DeskJet 1212等彩色墨盒 | 1、产品类型：原装墨盒；  2、颜色：彩色；  3、适用机型：HP DeskJet 1210，HP DeskJet 1212；  4、色彩艳丽、出墨流畅、颜色持久；  5、容量：≥100张。 | 盒 | 1 |
| 11 | 适用HP 8710/8720/7720/7730/7740等彩色墨盒 | 1、产品类型：原装墨盒；  2、颜色：彩色；  3、适用机型：HP 8710/8720/7720/7730/7740。  4、容量：≥500张 | 盒 | 1 |
| 12 | 适用HP 8710/8720/7720/7730/7740等黑色墨盒 | 1、产品类型：原装墨盒；  2、颜色：黑色；  3、适用机型：HP 8710/8720/7720/7730/7740。  4、容量：≥800张 | 盒 | 1 |
| 13 | 适用联想LJ6700D打印机粉盒 | 1、类型：粉盒/粉仓通用耗材  2、颜色：黑色；  3、打印页数：≥10000页  4、标配高兼容性智能芯片 | 个 | 1 |
| 14 | 适用奔图M6506打印机粉盒 | 1、产品类型：通用粉盒 ；  2、适用机型：奔图M6506；  3、打印颜色：黑色；  4、打印张数：≥1500张；  5、碳粉：粉末均匀细腻；  6、鼓芯：耐磨鼓芯 | 个 | 1 |
| 15 | 适用奔图2535打印机等硒鼓 | 1、类别：一体式硒鼓  2、单支打印页数：≥2000页  3、颜色：BK 黑  4、是否带芯片：带芯片 | 个 | 1 |
| 16 | 适用联想LJ6700D打印机成像鼓组件 | 1、类型：成像鼓  2、颜色：黑色；  3、打印页数：≥25000页  4、打印清晰，印制均匀，图文分辩率高。 | 个 | 1 |
| 17 | 适用得实DS-2600II色带 | 1、产品类型：色带；  2、适用机型：得实DS-2600II；  3、颜色：黑色； | 盒 | 1 |
| 18 | 普通型鼠标 | 1、产品类型：兼容型设备；  2、接口： USB接口；  3、按键数：≥2个；  4、连接方式：有线；  5、工作方式：光电；  6、滚轮方向：双向滚轮。 | 个 | 1 |
| 19 | 普通型键盘 | 1、产品类型：兼容型设备；  2、接口类型: USB接口；  3、键盘连接方式: 有线；  4、按键数：≥101。 | 个 | 1 |
| 20 | 无线鼠标 | 1、产品类型：兼容型设备；  2、接口： USB接口；  3、按键数：≥2个；  4、连接方式：无线；  5、工作方式：光电；  6、滚轮方向：双向滚轮。 | 个 | 1 |
| 21 | 无线键盘 | 1、产品类型：兼容型设备；  2、接口类型: USB接口；  3、键盘连接方式: 无线；  4、按键数：≥101。 | 个 | 1 |
| 22 | 优盘1 | 1、容量：≥64G  2、读:≥90MB/s  3、写:≥20MB/s  4、接口：≥USB3.0 | 个 | 1 |
| 23 | 优盘2 | 1、≥128G USB3.0  2、读:≥90MB/s，  3、写:≥20MB/s | 个 | 1 |
| 24 | 分配器 | VGA一分二分配器 | 个 | 1 |
| 25 | 无线网卡 | 1、速率：≧300M  2、接口：USB  3、类型：免驱网卡  4、天线：内置天线  5、连接方式：无线 | 个 | 1 |
| 26 | 电源适配器 | 1、类别：电源适配器  2、必须能与医院设备和系统无缝对接  3、医院涉及的使用设备品种、型号复杂、生产厂家多，兼容性要求不一样，投标人在开标前到现场进行实地踏勘，确保兼容性和报价的准确性，若有遗漏，供应商应自行承担相关责任。 | 个 | 1 |
| 27 | 扫描枪（有线） | 1、无线传输距离：不支持无线  2、传输光源：红光  3、传输方式：有线  4、扫描介质：纸质，  5、屏幕解码类型：一维  6、必须能与医院设备和系统无缝对接  7、医院涉及的使用设备品种、型号复杂、生产厂家多，兼容性要求不一样，投标人在开标前到现场进行实地踏勘，确保兼容性和报价的准确性，若有遗漏，供应商应自行承担相关责任。 | 个 | 1 |
| 28 | 打印机数据线 | 1、连接线：USB线  2、屏蔽类型：其他  3、线长：≧2m  4、转换器：其他  5、类别：其他 | 个 | 1 |
| 29 | 条码阅读器 | 1、磁卡标准：ISO 7811-7815  2、译码方式：F2F（FM）  3、刷卡速度：10～120cm/s  4、磁头寿命：≥600，000次  5、电源电压：DC 5V±5%  6、电源电流：≤35mA（条码阅读器≤60mA）  7、必须能与医院设备和系统无缝对接  8、医院涉及的使用设备品种、型号复杂、生产厂家多，兼容性要求不一样，投标人在开标前到现场进行实地踏勘，确保兼容性和报价的准确性，若有遗漏，供应商应自行承担相关责任。 | 个 | 1 |
| 30 | 内存条 | 1、类型：台式机内存  2、DDR代数：DDR4  3、总容量：16GB  4、速度3200MT/s  5、电压：1.2V | 条 | 1 |
| 31 | CPU1 | 1、适用类型：台式机  2、CPU：≧13600KF  3、CPU主频：≧3.5GHz  4、核心数：≧14 | 个 | 1 |
| 32 | CPU2 | 1、适用类型：台式机  2、CPU：≧12700K  3、CPU主频：≧3.6GHz  4、核心数：≧12 | 个 | 1 |
| 33 | CPU3 | 1、适用类型：台式机  2、CPU：≧R7 5700X  3、CPU主频：≧3.4GHz  4、核心数：≧8 | 个 | 1 |
| 34 | 移动硬盘1 | 1、容量：≥1TB  2、接口：≥ USB3.0  3、读:≥100MB/s  4、写:≥100MB/s | 个 | 1 |
| 35 | 移动硬盘2 | 1、容量：≥2T  2、读:≥100MB/s，  3、写:≥100MB/s  4、接口; ≥USB3.0 | 个 | 1 |
| 36 | 固态硬盘1 | 1、容量：240GB  2、接口：SATA 3  3、TBW：≥80TB  4、顺序写入：≥400MB/s  5、顺序读速：≥540MB/s | 个 | 1 |
| 37 | 固态硬盘2 | 1、容量：480GB  2、接口：SATA 3  3、TBW：≥160TB  4、顺序写入：≥450MB/s  5、顺序读速：≥540MB/s | 个 | 1 |
| 38 | 机械硬盘1 | 1、容量：1000GB  2、接口：SATA 3  3、高速缓存：≥64MB  4、性能等级：≥5400RPM | 个 | 1 |
| 39 | 机械硬盘2 | 1、容量：2000GB  2、接口：SATA 3  3、高速缓存：≥64MB  4、性能等级：≥5400RPM | 个 | 1 |
| 40 | 显卡 | 1、CUDA核心：2304  2、显存配置：6GB GDDR6  3、显存位宽：96bit  4、接口配置：DVI+HDMI+DP  5、显卡芯片‌：GeForce RTX 3050 | 块 | 1 |
| 41 | 防雷预控器 | 1、通流耐受能力：5KV/2.5KA  2、绝缘电阻：≥0.4MΩ  3、网络信号接口：RJ45  4、插入损耗：≤0.5dB  5、传输速率：≥1000Mbps  6、保护线路：1/2/3/6  8、10、电源接口：2P压接式端子 | 台 | 1 |
| 42 | 电涌总控制卡 | 1、可控制电源：≥16路。  3、具有间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌保护功能。  4、额定输出电压：交流220V 50Hz。  5、频率波动率：≤±0.2%。  6、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：6000W/20000W  7、防护等级：≥IP40，信号反馈装置动作压力：960Pa±63Pa。  8、过流报警停机。  9、每路动作延时：≤1S。  10、签合同前提供带CMA标识的检验报告彩印件由采购人进行查验,未提供或者提供检测内容（检测内容包括本项1-9条）不全的不予收货，并不予退付履约保证金。（在响应文件中提供承诺函）  11、必须能与医院设备和系统无缝对接 | 台 | 1 |
| 43 | 视频输入卡 | 1、支持高清展示、视频旋转、无极放大缩小，视频控制支持手势操作；支持白板，支持多页白板，可对多页白板进行增删管理，白板之间可快速切换，多页白板可生成一张PDF；支持PPT展示，支持PPT的播放，可对PPT进行标注，多页PPT之间快速切换；对比教学可支持≥16分屏；支持对桌面进行批注；快速录像，一键视频录制，实时监测音量；不同方案键使用同一套批注工具。  2、支持≥4种画笔模板，支持擦点、擦线、清空，支持放大镜、聚光灯、幕布。  3、电压保护等级：线对地≥600V，线对线≥9.2V。  4、支持抬杆自动出图，在抬起摇臂时自动显示视频画面；  5、冲击耐受能力In：Ures≤812V  6、频率波动率：≤±0.23%。  ★7、签合同前提供具有资质的检验机构出具的带CMA或CNAS标识的检测（验）报告彩印件由采购人进行查验。如官网无法查验的，须提供检测（验）报告原件进行查验,未提供或者提供检测内容（检测内容包括本项1-6条）不全的不予签合同，且不予退付履约保证金并报告政府采购监管部门进行处理。（在投标文件中提供承诺函，格式自拟）  8、必须能与医院设备和系统无缝对接；涉及的使用设备品种、型号复杂、生产厂家多，兼容性要求不一样，投标人在开标前到现场进行实地踏勘，确保兼容性和报价的准确性，若有遗漏，供应商应自行承担相关责任。 | 个 | 1 |
| 44 | 输出供电终端卡 | 1、漏电电流：≤0.5MA  2、线性调整率：≤0.5%。功率因数：≥0.7（滞后）  3、绝缘强度：I/P-O/P：≥3KVAC, I/P-FG：≥1.5KVAC, O/P-FG:≥0.5KVAC,1min。  4、支持间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌保护。  5、放电电压（Imax）: limp15KA；电压保护水平Up≤2000V。  6、防护等级：≥IP16，信号反馈装置动作压力：（0.8±0.06）MPa。  7、响应时间：≤100ns。  8、签合同前提供具有资质的检验机构出具的检验报告彩印件由采购人进行查验，如官网无法查验的，须提供检验报告原件进行查验,未提供或者提供检测内容（检测内容包括本项1-12条）不全的不予收货，不予退付履约保证金。（在响应文件中提供承诺函）。 | 台 | 1 |
| 45 | 防控恒定控制器 | 1、抑制无线电干扰性能：电话影响系数TIF≤50，电话谐波系数THF≤2%  2、容量:≥1kVA/700W  3、功率因数：≥0.85（滞后)  4、具有间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌保护功能  5、防护等级：≥IP40，信号反馈装置动作压力：（0.98±0.02）MPa  6、线性调整率 ：≤0.1%  7、浪涌电流:冷启动，40A/230VAC  8、签合同前提供带CMA标识的检验报告彩印件由采购人进行查验（如官网无法查验的，须提供检验报告原件进行查验）,未提供或者提供检测内容（检测内容包括本项1-13条）不全的不予收货，且不予退付履约保证金。 | 台 | 1 |
| 46 | 视频采集卡 | 1、UPG705DVI 视频采集卡；  2、支持NTSC/PAL视讯系统，影像压缩格式H2.64，支持多张连拍功能，支持Full HD 1080p 每秒30张即时预览及录影；  3、必须能与医院设备和系统无缝对接  4、医院涉及的使用设备品种、型号复杂、生产厂家多，兼容性要求不一样，投标人在开标前到现场进行实地踏勘，确保兼容性和报价的准确性，若有遗漏，供应商应自行承担相关责任。 | 块 | 1 |
| 47 | 工作站图像卡 | 1、UPG705SDI 视频采集卡  2、接口支持：SDI 、DVI、色差分量、AV、S端子接口，采集支持1920\*1080P 60帧；录制支持1920\*1080 30帧，支持多张连拍功能；  3、必须能与医院设备和系统无缝对接  4、医院涉及的使用设备品种、型号复杂、生产厂家多，兼容性要求不一样，投标人在开标前到现场进行实地踏勘，确保兼容性和报价的准确性，若有遗漏，供应商应自行承担相关责任。 | 块 | 1 |
| 48 | 合计 |  |  |  |

附件2：

南江县人民医院信息耗材及配件采购项目报价单

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价 |
| 1 | 适用惠普 HP LaserJet p1106；惠普 HP LaserJet p1108等硒鼓 |  |  |  |  |
| 2 | 适用惠普 M1005MFP；佳能2900等硒鼓 |  |  |  |  |
| 3 | 适用惠普 HPM132NW粉盒 |  |  |  |  |
| 4 | 适用富士M288DW 硒鼓 |  |  |  |  |
| 5 | 适用 HP 254彩色硒鼓 |  |  |  |  |
| 6 | 适用爱普生 L118；爱普生L1218；爱普生L1118；爱普生L1119等一次性墨水 |  |  |  |  |
| 7 | 适用爱普生 L301；爱普生 L310；爱普生 L313；等一次性墨水 |  |  |  |  |
| 8 | 适用爱普生 L805；爱普生 L850等一次性墨水 |  |  |  |  |
| 9 | 适用HP DeskJet 1210，HP DeskJet 1212等一次性黑色墨盒 |  |  |  |  |
| 10 | 适用HP DeskJet 1210，HP DeskJet 1212等一次性彩色墨盒 |  |  |  |  |
| 11 | 适用HP 8710/8720/7720/7730/7740等一次性彩色墨盒 |  |  |  |  |
| 12 | 适用HP 8710/8720/7720/7730/7740等一次性黑色墨盒 |  |  |  |  |
| 13 | 适用联想LJ6700D打印机一次性粉盒 |  |  |  |  |
| 14 | 适用奔图M6506打印机一次性粉盒 |  |  |  |  |
| 15 | 适用奔图2535打印机等硒鼓 |  |  |  |  |
| 16 | 适用联想LJ6700D打印机成像鼓组件 |  |  |  |  |
| 17 | 适用得实DS-2600II色带 |  |  |  |  |
| 18 | 普通型鼠标 |  |  |  |  |
| 19 | 普通型键盘 |  |  |  |  |
| 20 | 无线鼠标 |  |  |  |  |
| 21 | 无线键盘 |  |  |  |  |
| 22 | 优盘1 |  |  |  |  |
| 23 | 优盘2 |  |  |  |  |
| 24 | 分配器 |  |  |  |  |
| 25 | 无线网卡 |  |  |  |  |
| 26 | 电源适配器 |  |  |  |  |
| 27 | 扫描枪（有线） |  |  |  |  |
| 28 | 打印机数据线 |  |  |  |  |
| 29 | 条码阅读器 |  |  |  |  |
| 30 | 内存条 |  |  |  |  |
| 31 | CPU1 |  |  |  |  |
| 32 | CPU2 |  |  |  |  |
| 33 | CPU3 |  |  |  |  |
| 34 | 移动硬盘1 |  |  |  |  |
| 35 | 移动硬盘2 |  |  |  |  |
| 36 | 固态硬盘1 |  |  |  |  |
| 37 | 固态硬盘2 |  |  |  |  |
| 38 | 机械硬盘1 |  |  |  |  |
| 39 | 机械硬盘2 |  |  |  |  |
| 40 | 显卡 |  |  |  |  |
| 41 | 防雷预控器 |  |  |  |  |
| 42 | 电涌总控制卡 |  |  |  |  |
| 43 | 视频输入卡 |  |  |  |  |
| 44 | 输出供电终端卡 |  |  |  |  |
| 45 | 防控恒定控制器 |  |  |  |  |
| 46 | 视频采集卡 |  |  |  |  |
| 47 | 工作站图像卡 |  |  |  |  |
| 合计：（大写） | | | | | （小写） |

注：报价应包括：设备、耗材、运输、安装（含辅材）、税费、安全责任、保险等所有涉及本项目要求的一切费用。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期： 年 月 日