附件1 南江县人民医院云胶片系统功能需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品  名称 | 功能需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 硬件部分 | 服务器(包括所需的  前置机) | CPU：≥2颗20核心，超线程  内存：≥128G  磁盘：≥60T硬盘  电源：配置全冗余电源  网卡：≥4端口千兆电口网卡（含模块） | 2 | 台 |
| CPU：≥16核  内存：≥16G  磁盘：≥1T固态硬盘  电源：配置全冗余电源  网卡：≥4端口千兆电口网卡（含模块） | 1 | 台 |
| 2 | 软件部分 | 云胶片系统 | 1、支持DICOM3.0标准的影像检查设备影像接入，支持DICOM 3.0影像通信标准；  2、支持影像数据自动归档存储；  3、支持多序列图像在同一窗口显示，支持自定义调整图像；  4、支持检查信息、报告和影像跨科室共享检索、调阅功能；  5、支持DR、CT、MRI等的二维码报告一站式共享自助打印；  6、扫描检查报告及数字影像服务二维码提供身份验证功能，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护 |  |  |